南京邮电大学采购合同（国产设备）
甲方：南京邮电大学                             签订地点：南京邮电大学
乙方：上海肇芾精工电子仪器有限公司                                          
    甲乙双方根据 南京邮电大学集成电路科学与工程学院(产教融合学院)高温工作寿命试验装置采购  项目采购结果,依据《中华人民共和国民法典》合同编及相关法律规定，达成如下货物购销合同:
1、 货物及其数量、金额：
	编号
	货物名称
	规 格 型 号（品牌）
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	不含税金额（元）
	增值税税额（元）

	1
	动态老化测试系统
	芯诣电子/                  Alternative 1000U S14
	1
	￥4,210,000.00
	￥4,210,000.00
	￥3,725,663.72
	￥484,336.28

	总价（人民币大写）：肆佰贰拾壹万元整                          合计（小写）：￥4,210,000.00 元

	本合同总价款是货物设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前以及质保期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。


二、交货时间： 在甲方指定时间供货。
三、交货地点：由乙方负责运输至甲方指定地点。
四、合同定价方式及付款方式
1.合同定价方式：
固定总价    [image: ]固定单价    [image: ]固定费率    [image: ]其他       
2.付款方式（可多选）：
[image: ]预付款： 合同签订后_______个工作日内支付合同金额的_______ % （有预付款的勾选并填写本项）；
[image: ]进度款： ________________________________________________________支付合同金额的_______ % （分期支付进度款的勾选并填写本项，应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与履约情况挂钩）；
在合同签订后30日内，采购人向中标人支付80%的货款，中标人开具一年期等额保函，尾款待设备到货验收合格后30日内一次性支付（有验收的项目应当勾选本项，支付条件应与验收合格挂钩）；
[image: ]其他： ________________________________________________________。
付款金额均不计利息。
五、质保期：_壹年_(自验收合格之日起计。在质量保证期内所发现的缺陷，乙方应在约定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。)
六、质量要求、技术标准、乙方对质量负责的条件和期限：
1.乙方所提供的货物，若技术性能无特殊说明，则按生产企业或国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合生产企业或国家规定的质量、规格和性能的要求。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。
七、验收标准：甲方应当在到货且安装调试完成后___10___日内对货物进行验收，验收包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，以及其技术性能是否符合本合同、采购文件及响应文件所述标准。所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。验收时乙方必须在现场，逾期未到场且未书面提出合理异议的，视为认可甲方的单方验收结果。
八、工程部分（两万元及以上）需按南京邮电大学审计相关规定执行。
九、本合同与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
1.本合同及其变更、补充协议
2.中标（成交）通知书
3.投标（响应）文件
4.采购文件
5.有关技术文件，图纸
6.国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
十、违约责任
1.甲方无正当理由拒收货物、拒付货物款的，由甲方向乙方偿付合同总价的10%违约金。如乙方不能交付货物，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金。若该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应予以赔偿。
2.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日   5‰   向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期30个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。 
3.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件、响应文件标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方不能更换货物的，甲方可单方面解除合同。乙方承担由此给甲方造成的损失
4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
十一、 合同的变更和终止
依据《政府采购法》第五十条，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。特殊情况确需变更且符合规定情形的，应由甲乙双方协商一致，并签订书面补充协议。
十二、合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
十三、 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担、并更换有问题商品或部件。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，任何一方均可向甲方所在地人民法院起诉解决。
十四、付款前乙方须提供      增值税专用发票     ，总价不变。
十五、本合同由甲、乙双方共同签订，合同一式  伍  份，甲方    叁   份、乙方  贰   份。自双方签字、盖章之日起生效。


甲方                                 乙方
单位名称：南京邮电大学                单位名称：上海肇芾精工电子仪器有限公司
单位地址：                            单位地址：中国（上海）自由贸易试验区临										      港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：                          法定代表人：万利剑
委托代理人（签字）：                  委托代理人（签字）：
联系电话：                            联系电话：15027128203                                           
开户银行：                            开户银行：中国农业银行上海徐汇支行
户名： 南京邮电大学                   户名： 上海肇芾精工电子仪器有限公司
                                      账号： 09361501040053787
                                      行号：  103290036156
地址、电话：南京市栖霞区文苑路9 号　025-85866388    项目联系人：
签约日期（即合同生效日期）：    年     月     日       联系电话：



附件一：
技术参数
	序号
	参数名称
	具体规格

	1. 
	设备支持产品最大功率
	600W

	2. 
	独立测试区域
	14 个

	3. 
	可插板卡数量
	14块

	4. 
	单板卡site数量
	24sites

	5. 
	板卡尺寸
	570mm(W)×610mm(L)

	6. 
	温度范围
	25℃～150℃

	7. 
	温度传感器数量
	≥36个

	8. 
	控温模式
	独立控温

	9. 
	散热方式
	风冷（配合散热器水冷）

	10. 
	独立控温功能、分别设定和控制温度
	具备独立控温功能、分别设定和控制温度，每个Zone可独立装/卸老化板、独立上下电、独立设定温度与独立运行试验项目，各Zone之间互不干扰。

	11. 
	独立温控温度精度
	±1℃

	12. 
	温控模式
	壳温控温和结温控温双模式

	13. 
	设备提供DPS通道数
	>13(每Slot含12路低功耗DPS+1路大功耗6
HPDPS+1路一级程控电源通道，合计14通道)

	14. 
	电源通道和带载能力
	≥4000W/slot

	15. 
	单通道电源最大负载电流
	≥1000A

	16. 
	电压精度
	0.3%×Vset ±10mV

	17. 
	电流检测精度
	1.5%×I ±0.125A

	18. 
	IO信号频率
	20MHz

	19. 
	IO驱动电流
	±100mA（高电平拉电流+100mA，低电平灌电流-100mA）

	20. 
	每个测试插槽提供IO通道数量
	256路，通道为双向通道，同时支持驱动输出与 DUT 输出信号的自动比对（DFT Error Log 自动捕获并记录失配信息）。

	21. 
	异常日志深度
	≥2K，错误存储深度不受限于驱动板硬件容量，可根据用户需求扩展配置。

	22. 
	矢量内存深度
	64 M 行

	23. 
	时序通道数量
	8 组，每组配 1 组 Strobe，支持多时序配置，适应不同接口协议的时序要求。

	24. 
	IO 电压域
	4 组

	25. 
	4组电压域VIH Level；VIL Level
	0 ～ +5 V（分辨率 2 mV）；VIL Level：Fixed 0 V。

	26. 
	VRL/VRH电压范围
	0 ～ +4.5 V（分辨率 2 mV；VRL：参考低电平，VRH：参考高电平）

	27. 
	保护功能（包括但不限于）
	具备过压保护（OVP）、欠压保护（UVP）、过流保护（OCP）、欠流保护（UCP）、高温保护（OTP）、短路保护另配备：急停开关（EMO，警报时紧急下电）、腔体门开关、蜂鸣报警、上下电顺序联锁（上电先 AC 后 DC，下电先 DC 后 AC）。

	28. 
	上位机支持测试程序编辑、执行、监控和数据分析，支持标准测试向量格式导入，需要配备厂商自研的向量转换工具，支持设备自检功能（如WGL、STIL、VCD等）
	上位机支持测试程序的编辑、执行、监控和数据分析全流程。支持标准测试向量格式导入：WGL、STIL、VCD、AVC、VEC、ATP、TXT、EXCEL 等。配备厂商自主研发的向量转换工具，可将 EDA 软件生成的 WGL、STIL 等文件转换为系统通用 VEC 文本文件，支持常用 ATE 测试机格式，支持批量和级联转换。

	29. 
	Pattern Zone数量≥14，每个slot都有独立的驱动板，可以测试不同的项目
	14 个。每个 Slot 均配置独立的驱动板（Pattern 发生与驱动板），各 Slot 可加载不同测试向量、执行不同试验项目。

	30. 
	软件具备实时数据采集功能，可实时监控每颗DUT的电压、电流、温度、测试状态等参数
	软件具备实时数据采集功能，可实时监控每颗 DUT 的电压、电流、温度、测试状态等参数，并以图形化方式展示。


	31. 
	软件具备日志记录与报警管理功能，所有操作日志、测试数据、异常事件自动记录并存储，支持按时间、Slot、DUT编号等条件检索
	软件具备日志记录与报警管理功能：所有操作日志、测试数据、异常事件自动记录并存储，支持按时间、Slot、DUT 编号等条件检索；支持异常中断后续接试验。

	32. 
	软件支持用户权限管理，可配置不同角色（管理员、工程师、操作员）的操作权限，保障系统安全。
	软件支持用户权限管理，可配置管理员、工程师、操作员等不同角色的操作权限，保障系统安全。




附件二、
交货清单
	序号
	名称
	型号
	数量（PCS）
	备注

	1
	老化腔体
	/
	1
	[bookmark: 1_01]

	2
	驱动板
	/
	14
	[bookmark: 14_01]

	3
	GUI  软件
	/
	1
	[bookmark: 1_02]

	4
	UPS
	/
	1
	[bookmark: 1_03]

	5
	电脑主机
	/
	1
	[bookmark: 1_04]

	6
	冷水机
	/
	1
	

	7
	BIB升降车
	/
	1
	

	8
	验板机
	/
	1
	

	9
	BNC  转接线
	/
	3
	公头转公头

	10
	显示屏
	/
	1
	[bookmark: 1_05]

	11
	鼠标
	/
	1
	[bookmark: 1_06]

	12
	键盘
	/
	1
	[bookmark: 1_07]

	13
	电缆
	/
	1
	4×95mm²+1×50mm
10米

	14
	产品规格书
	/
	1
	电子版

	15
	操作手册
	/
	1
	电子版

	16
	合格证
	/
	1
	[bookmark: 1_09]


[bookmark: _GoBack]
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